Шаг 1. Обновите сам загрузчик OpenCore до актуального
Ваш OpenCore версии 0.9.8 (от начала 2024 года) слишком старый. Он не умеет правильно работать с ядром macOS Sequoia.
	1	Скачайте последнюю версию OpenCore и обновите файлы OpenCore.efi, BOOTx64.efi и драйверы в вашей папке EFI [1].
	2	Также обновите ваши текущие кексты: Lilu, VirtualSMC, WhateverGreen и AirportBrcmFixup.

Шаг 2. Подготовьте config.plist к патчу Wi-Fi
Чтобы после обновления до Sonoma/Sequoia утилита OCLP смогла вернуть вам Wi-Fi, нужно заранее внести изменения в конфигурацию:
	1	Отключите SIP (System Integrity Protection): В разделе NVRAM -> Add -> 7C436110-... измените значение csr-active-config на 03080000 (или 030F0000 для Sequoia).
	2	Отключите SecureBootModel: В разделе Misc -> Security установите SecureBootModel в значение Disabled.
	3	Добавьте блокировку системного кекста (Block): В раздел Kernel -> Block нужно добавить запись для блокировки родного com.apple.iokit.IOSkywalkFamily. Это критически важно, иначе система уйдет в вечную перезагрузку (Kernel Panic).
	4	Добавьте вспомогательные кексты: Скачайте и пропишите в Kernel -> Add кексты IOSkywalkFamily.kext, IO80211FamilyLegacy.kext и AMFIPass.kext.

Шаг 3. Само обновление macOS
Когда папка EFI готова, вы можете обновляться стандартным способом через «Системные настройки -> Обновление ПО».
	•	Примечание: Во время установки Wi-Fi работать не будет. Интернет можно временно подключить по проводу (Ethernet) или через USB-модем телефона.

Шаг 4. Возвращаем Wi-Fi после установки
	1	После того как новая macOS загрузится, скачайте утилиту OpenCore Legacy Patcher.
	2	Запустите её. Она автоматически определит вашу карту Broadcom.
	3	Нажмите кнопку "Start Root Patching".
	4	После завершения процесса перезагрузите компьютер — Wi-Fi и AirDrop снова будут активны.